# Программный модуль "МирГрадЪ - ДТП" (вер. 2.00)

Программный модуль «МирГрадЪ – ДТП» предназначен для автоматизации задач подготовки документов территориального планирования в географической информационной системе QGIS в части обработки векторных геопространственных данных в соответствии с требованиями к отображению облъектов приказа Минэкономразвития РФ.

# Работа с программным модулем

[0. Активация программного модуля.](#0-активация-программного-модуля)

[1. Создание местной системы координат.](#1-создание-местной-системы-координат)

[2. Создание слоев.](#2-создание-слоев)

[3. Импорт данных.](#3-импорт-данных)

[4. Применение стилей.](#4-применение-стилей)

[5. Удаление условных обозначений отсутствующих объектов.](#5-удаление-условных-обозначений-отсутствующих-объектов)

[6. Проверка слоев.](#6-проверка-слоев)

[6.1. Проверка слоев без автоматической коррекции.](#61-проверка-слоев-без-автоматической-коррекции)

[6.2. Проверка слоев с проведением автоматической коррекции.](#62-проверка-слоев-с-проведением-автоматической-коррекции)

[7. Экспорт планируемых объектов.](#7-экспорт-планируемых-объектов)

[8. Экспорт данных в GML.](#8-экспорт-данных-в-gml)

[9. Поиск объекта.](#9-поиск-объекта)

[10. Формирование условных обозначений для печати.](#10-формирование-условных-обозначений-для-печати)

[11. Создание таблицы координат поворотных точек границы.](#11-создание-таблицы-координат-поворотных-точек-границы)

<a name="1-активация-программного-модуля"></a>
## 0. Активация программного модуля.

После установки программного модуля он по умолчаниюработает в демонстрационном режиме.
В демонстрационном режиме модуль «МирГрадЪ-ДТП» полностью функционален (все инструменты доступны), но ограничен обработкой только 16-ти классов (слоев) из 97-ми по Приказу 10. Например, проверка слоев (форматно‑логический контроль) в демоверсии выполняется только для следующих классов: AdmBorder, AdmeNP, Education, Culture, Sport, Recreation, Resort, RailwayLine, Road, Street, CustomControl, ElectricTransformer, GasPipeline, SanitaryProtectionZone, DrinkWaterProtectionZone, FunctionalZone. При запуске инструмента в демо‑режиме появляется информационное диалоговое окно:

![Диалог демо-режима](./helpImg/00-1.png)

Для снятия ограничений введите лицензионный ключ, полученный при покупке. Перейдите в главное меню QGIS «Модули» выберите подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Настройки».

![Настройки](./helpImg/00-2.png)

В диалоге «МирГрадЪ ДТП - Настройки» нажмите кнопку «Управление лицензией»:

![Диалог настройки](./helpImg/00-3.png)

В окне «Управление лицензией» в поле «Лицензионный ключ» введите ключ и нажмите кнопку «Проверить ключ»:

![Ввести ключ](./helpImg/00-4.png)

Результат проверки лицензионного ключа будет отображен в соответствующих полях диалога:

![Результат проверки](./helpImg/00-5.png)

Активация программного модуля завершиться при «Статусе лицензионного ключа» - «Activated». При сохранении ключа повторная активация при последующих запусках модуля не требуется.
При «Статусе лицензионного ключа» - «Waiting for activation» необходимо активировать лицензионный ключ с помощью кнопки «Активировать ключ» при успешном выполнении активации «Статус лицензионного ключа» измениться на «Activated».

<a name="1-создание-местной-системы-координат"></a>
## 1. Создание местной системы координат.

В большинстве случаев разработка схем и карт документов территориального планирования ведется в местных системах координат, применяемых в Едином государственном реестре недвижимости. По умолчанию в QGIS описания этих местных систем координат отсутствуют. Таким образом, перед началом работы с программным модулем необходимо создать в среде QGIS требуемую систему координат.
Рассмотрим создания местной системы координат на примере Новгородской области МСК-53, зона 2:
В главном меню QGIS в пункте «Настройки» выбрать подпункт «Пользовательские проекции»:

![Пользовательские проекции](./helpImg/01.png)

В появившемся диалоге «Параметры – Заданные пользователем СК» необходимо:

![Заданные пользователем СК}](./helpImg/02.png)

- добавить новую систему координат нажав кнопку   в правом верхнем углу диалога;
- в поле «Имя» ввести название системы координат, например, «МСК-53, зона 2 (Новгородская область)»;
- в поле «Формат» выбрать формат вводимых параметров, создаваемой системы координат, например, в нашем случае «Proj (устарело – не рекомендуется)»;
- в поле «Параметры» ввести параметры системы координат, например, для МСК-53, зона 2 параметры с сайта terraingis.ru следующие «+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.48333333333 +k=1 +x_0=2250000  +y_0=-5912900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs)»;
- нажать кнопку ![ОК}](./helpImg/03.png) в правом нижнем углу.

<a name="2-создание-слоев"></a>
## 2. Создание слоев.

В главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Создание слоев», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![04}](./helpImg/04.png):

![05}](./helpImg/05.png)

В появившемся диалоге «МирГрадЪ ДТП – Создание слоев» выбрать необходимые параметры создания:

![06](./helpImg/06.png)

- «Создать слои только с базовыми типами геометрии»: в соответствии с требованиями Приказа 10 для каждого класса объектов устанавливается «Вид (метрическое описание)» описывающее возможные типы геометрии для объектов класса (площадной, точечный, линейны), в ряде случаев этих типов геометрии может быть несколько. При этом, приводимые в Приказе 10 условные обозначения относятся только к одному из типов геометрии. В связи с этим, при выборе данного пункта программный модуль создаст слои только с теми типами геометрии для которых в Приказе 10 приведены условные обозначения, в противном случае, будут созданы слои для всех возможных типов геометрии;
- «Применить стили слоев»: при выборе данного пункта программный модуль при создании слоев присвоит для каждого слоя стили отображения объектов в соответствии с условными обозначениями, приведенными в Приказе 10, в противном случае, стили отображения будут присвоены географической информационной системой QGIS случайным образом;
- «Применить ограничения и справочники по атрибутам»: при выборе данного пункта программный модуль при создании слоев установит ограничения для атрибутов слоя в части подсветки при создании объектов атрибутов требующих обязательного заполнения значений. Кроме того, атрибутам, для которых Приказом 10 предусмотрены справочники значений, программный модуль присвоит соответствующие «Карты значений», то есть, например, вместо значения «602010101» кода объекта атрибута CLASSID, при просмотре семантики объекта будет отображено значение для данного кода – «Дошкольная образовательная организация»;
- «Группировать слои по разделам»: при выборе данного пункта программный модуль сгруппирует создаваемые слои в группы, соответствующие разделам в Приказе 10;
- «Выбрать слои»: при выборе данного пункта программный модуль с помощи диалогового окна «МирГрадЪ ДТП - Выбор слоев» позволит оператору явно указать слои, которые необходимо создать слоев присвоит для каждого слоя стили отображения объектов в соответствии с условными обозначениями, приведенными в Приказе 10:

![07](./helpImg/07.png)

Далее, оператору необходимо указать систему координат для создаваемых слоев:

![08](./helpImg/08.png)

Созданные программным модулем слои, отображаются в панели «Слои» географической информационной системы QGIS:

![09](./helpImg/09.png)

Внимание: созданные программным модулем слои являются «временными», то есть, в дальнейшем, необходимо сохранить созданные слои. Для «пакетного» сохранения всех созданных слоев, можно воспользоваться инструментом QGIS «Упаковка слоев» из раздела «Databse» панели «Инструменты анализа».

<a name="3-импорт-данных"></a>
## 3. Импорт данных.

Функция программного модуля «Импорт данных» позволяет импортировать все объекты выбранного слоя (или только выбранные объекты) в другой, определяемый оператором, слой.
Таким образом, для запуска функции «Импорт данных», необходимо:
- выбрать в панели QGIS «Слои» «исходный» слой и(или) выбрать необходимые для импорта объекты.
Внимание: системы координат и типы геометрии «исходного» слоя и «целевого» слоя должны совпадать;
- в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Импорт данных», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![10](./helpImg/10.png):

![11](./helpImg/11.png)

В появившемся диалоге «МирГрадЪ ДТП – Импорт данных» задать необходимые параметры импорта:

![12](./helpImg/12.png)

- в случае необходимости импорта только выбранных объектов (не всех объектов слоя) нужно активировать «checkbox» «Импорт только выбранных объектов», находящийся слева вверху диалога под именем «исходного» слоя;
- справа вверху диалога выбрать «целевой» слой (в перечне возможных для выбора слоев отображаются только те слои система координат и тип геометрии которых соответствуют «исходному» слою);
- параметр «Показать только подходящие слои» позволяет оставить в перечне возможных «целевых» слоев только те, которые соответствуют по классу Приказа 10 «исходному» слою;
- задать «Исходное выражение» для каждого атрибута «целевого» слоя. Может быть выбран либо атрибут «исходного» слоя, либо выражение QGIS.

<a name="4-применение-стилей"></a>
## 4. Применение стилей.

Функция программного модуля «Применение стилей» позволяет присвоить для выбранных слоев стили отображения объектов в соответствии с условными обозначениями, приведенными в Приказе 10, инициализировать справочники для атрибутов и установить ограничения для атрибутов выбранных слоев в части подсветки при создании объектов атрибутов требующих обязательного заполнения значений.
Таким образом, для запуска функции «Применение стилей», необходимо:
- выбрать в панели QGIS «Слои» слои для которых будут применены стили;
- в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Применение стилей», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![13](./helpImg/13.png):

![13](./helpImg/14.png)

В появившемся диалоге «МирГрадЪ ДТП – Применение стилей» задать необходимые параметры:

![15](./helpImg/15.png)

- «Применить стили слоев»: при выборе данного пункта программный модуль присвоит для каждого слоя стили отображения объектов в соответствии с условными обозначениями, приведенными в Приказе 10;
- «Применить ограничения и справочники по атрибутам»: при выборе данного пункта программный модуль установит ограничения для атрибутов слоя в части подсветки при создании объектов атрибутов требующих обязательного заполнения значений. Кроме того, атрибутам, для которых Приказом 10 предусмотрены справочники значений, программный модуль присвоит соответствующие «Карты значений», то есть, например, вместо значения «602010101» кода объекта атрибута CLASSID, при просмотре семантики объекта будет отображено значение для данного кода – «Дошкольная образовательная организация»;
- «Группировать слои по разделам»: при выборе данного пункта программный модуль сгруппирует выбранные слои в группы, соответствующие разделам в Приказе 10;
- «Не применять стили по отсутствующим объектам»: при выборе данного пункта программный модуль присвоит для каждого слоя стили отображения объектов соответствии с условными обозначениями, приведенными в Приказе 10, при этом в легенде условных обозначений слоев в панели «Слои» QGIS не будут отображаться условные обозначения объектов, отсутствующих в слое.

<a name="5-удаление-условных-обозначений-отсутствующих-объектов"></a> 
## 5. Удаление условных обозначений отсутствующих объектов.

Функция программного модуля «Удалить условные обозначения отсутствующих объектов» позволяет исключить из легенды условных обозначений слоев в панели «Слои» QGIS условные обозначения объектов, отсутствующих в слое.
Для запуска функции «Удалить условные обозначения отсутствующих объектов», необходимо выбрать в панели QGIS «Слои» слои для которых будет применен инструмент, затем, в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Удалить условные обозначения отсутствующих объектов», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![16](./helpImg/16.png):

![17](./helpImg/17.png)

![18](./helpImg/18.png)

<a name="6-проверка-слоев"></a> 
## 6. Проверка слоев.

Инструмент программного модуля «Проверка слоев» предназначен для проведения форматно-логического контроля выбранных слоев на соответствие требованиям Приказа 10 к структуре слоев, атрибутивному описанию объектов и предоставляет возможность проведения автоматической коррекции слоев.

<a name="61-проверка-слоев-без-автоматической-коррекции"></a> 
### 6.1. Проверка слоев без автоматической коррекции.

После выбора в панели QGIS «Слои» проверяемых слоев, в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Проверка слоев», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![19](./helpImg/19.png):

![20](./helpImg/20.png)

В появившемся диалоге «МирГрадЪ ДТП – Проверка слоев на соответствие Приказу 10» снять «галочку» в пункте «Проводить автокоррекцию при возможности»:

![21](./helpImg/21.png)

Параметр «Проверять только обязательные поля» позволяет настроить отчет о проверки слоев в части исключения ошибок по проверке необязательных атрибутов слоев.
После проверки выбранных слоев программный модуль сформирует отчет о проверке:

![22](./helpImg/22.png)

Отчет о проверке имеет следующую структуру:
- название проверяемого слоя и количество объектов в слое (1 слой: Education объектов в слое: 65);
- класс объектов Приказа 10, определенный программным модулем (слой определен к классу Приказа 10: Education_Type), в случае невозможности отнесения слоя к классу по Приказу 10 будет выведено соответствующее сообщение красным цветом и проверка для слоя проведена не будет;
- раздел о проверки слоя на структуру (наличие атрибутов и типов атрибутов), в разделе приводится информация о составе атрибутов слоя и составе атрибутов соответствующего класса, сведения по найденным ошибкам: красным цветом в отношении обязательных и условно-обязательных атрибутов, оранжевым – не обязательных атрибутов;
- раздел о проверке объектов слоя на корректность заполнения значений атрибутов слоя, запись об ошибке содержит номер объекта (fid) и значение GLOBALID, красным цветом в отношении обязательных и условно-обязательных атрибутов, оранжевым – не обязательных атрибутов.

<a name="62-проверка-слоев-с-проведением-автоматической-коррекции"></a> 
### 6.2. Проверка слоев с проведением автоматической коррекции.

В диалоге «МирГрадЪ ДТП – Проверка слоев на соответствие Приказу 10» необходимо отметить «галочку» в пункте «Проводить автокоррекцию при возможности»:

![23](./helpImg/23.png)

Далее во вкладке «Параметры автокоррекции» диалога выбрать необходимые для коррекции параметры:

![24](./helpImg/24.png)

- «Заполнять GLOBALID»: программный модуль в случае некорректного заполнения атрибута GLOBALID автоматически заполнит соответствующий атрибут;
- «Удалять объекты без геометрии»: при выборе данного пункта программный модуль автоматически удалит записи из слоя для которых отсутствует информация о геометрии объекта (то есть, объект не отображается на карте);
- «Откорректировать атрибуты пространственных характеристик по фактическим значениям (AREA, LENGTH)»: при выборе данного пункта программный модуль заполнит значения атрибутов AREA и LENGTH при их наличии в слое;
- «Обнулять значения атрибутов не соответствующие условному признаку обязательности»: при выборе данного пункта программный модуль удалит не пустое значение условно-обязательного атрибута, если объект не соответствует приведенным в приказе 10 условиям, например, для атрибута NUMBER Приказом 10 приведено условие о его заполнении для значений атрибута STATUS 2 или 3, таким образом для объектов со значениями атрибута STATUS 1 или 4 значение атрибута NUMBER будет удалено;
- «Корректировать значение OKTMO»: при выборе данного пункта и выборе «опорного» слоя с типом геометрии «полигон» или «мультиполигон», содержащего заполненные атрибуты  OKTMO для объектов (например слой AdmeNP – территории населенных пунктов) программный модуль будет заполнять атрибут OKTMO, проверяемого слоя, по условиям проверки: объект проверяемого слоя «находится внутри» объекта «опорного» слоя, в противном случае будет записано заданное оператором значение по умолчанию;
- «Заполнять атрибуты по данным слоя земельных участков КПТ»: при выборе данного пункта и выборе «опорного» слоя с типом геометрии «полигон» или «мультиполигон», содержащего сведения о земельных участках и данные о номерах земельных участков в указанном оператором атрибуте программный модуль будет заполнять атрибут KADASTRZU, проверяемого слоя, по условиям проверки: объект проверяемого слоя «находится внутри» объекта «опорного» слоя;
После проверки выбранных слоев программный модуль сформирует отчет о проверке:

![25](./helpImg/25.png)

<a name="7-экспорт-планируемых-объектов"></a> 
## 7. Экспорт планируемых объектов.

Инструмент программного модуля «Экспорт планируемых объектов» позволяет получить сведения о планируемых объектах (объекты со значениями атрибута STATUS 2, 3 и 4 то есть, планируемые к размещению, планируемые к реконструкции и планируемые к ликвидации) в составе обязательных и условно-обязательных атрибутах по выбранным оператором слоям.
Для запуска инструмента, после выбора в панели QGIS «Слои» слоев для экспорта, в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Экспорт планируемых объектов», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![26](./helpImg/26.png).
Инструмент «Экспорт планируемых объектов» проведет выборку планируемых объектов из выбранных слоев и сохранит сведения об объектах в буфер обмена операционной системы в текстовом виде.
Для дальнейшей работы, оператору достаточно вставить информацию в любой офисный пакет, например, Microsoft Excel:

![27](./helpImg/27.png)

<a name="8-экспорт-данных-в-gml"></a> 
## 8. Экспорт данных в GML.

Инструмент «Экспорт данных в GML» предназначен для экспорта выбранных слоев (классов) векторной информационной модели документа территориального планирования в обменные файлы формата *.gml в целях загрузки в ФГИС ТП и обеспечивает создание файлов gml: «Карты планируемого размещения объектов.gml», «Материалы по обоснованию в виде карт.gml», «Карты функциональных зон поселения или городского округа.gml», «Карта границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов, поселений, утвержденные в установленном порядке законом соответствующего субъекта Российской Федерации.gml» и «Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).gml» в соответствии с выбранными оператором слоями и уровнем документа территориального планирования.
Внимание: перед экспортом необходимо удостовериться в корректности установленных для слоев систем координат, провести проверку слоев с помощью инструмента программного модуля «Проверка слоев» и откорректировать геометрии объектов по результатам работы инструмента QGIS «Проверить геометрии …» (в главном меню QGIS в пункте «Вектор» выбрать подпункт «Проверить геометрии …»).
Для запуска инструмента, после выбора в панели QGIS «Слои» слоев для экспорта, в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Экспорт в GML для ФГИС ТП», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![28](./helpImg/28.png):

![29](./helpImg/29.png)

В появившемся диалоге «МирГрадЪ ДТП – Экспорт в GML для ФГИС ТП»:

![30](./helpImg/30.png)

- «Выберите папку для экспорта GML файлов»: с помощью кнопки  укажите папку в которую будут сохранены GML файлы;
- «Выберите «целевую» систему координат»: из выпадающего списка необходимо выбрать систему координат для выходных GML файлов;
- «Выберите уровень документа территориального планирования»: необходимо из выпадающего списка выбрать либо «Местного значения» или «Регионального значения», данный параметр влияет на условие, по которым планируемые объекты будут экспортированы в «Карты планируемого размещения объектов.gml»: для «Местного значения» - объекты с атрибутом REG_STATUS больше 2, для «Регионального значения» - объекты с атрибутом REG_STATUS равен 2;
- «Выберите вид документа территориального планирования»: необходимо из выпадающего списка выбрать либо «Схема территориального планирования» или «Генеральный план», для варианта «Схема территориального планирования» будет формироваться файл GML «Карта границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов, поселений, утвержденные в установленном порядке законом соответствующего субъекта Российской Федерации.gml», для варианта «Генеральный план» - «Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).gml»;
- «Формировать GML для каждого слоя (класса объектов) отдельно»: в случае выбор данного параметра программный модуль сформирует соответствующие GML файлы для каждого слоя, например, для планируемых объектов из слоев Education и Culture, будут сформированы файлы «Карты планируемого размещения объектов_ Education.gml» и «Карты планируемого размещения объектов_ Culture.gml»;
- в нижней части диалога выберите необходимые для экспорта слоя и формируемые по объектам слоя файлы GML. Внимание: следует учитывать, что программный модуль экспортирует все объекты слоя в выбранный GML файл кроме, случаев объектов для файлов «Карты планируемого размещения объектов.gml» и «Материалы по обоснованию в виде карт.gml» в которые экспортируются только «планируемые» объекты в «Карты планируемого …» и только «существующие» в «Материалы по обоснованию …» с учетом выбранного уровня документа территориального планирования. То есть, при уровне «Регионального значения …» в файл «Карты планируемого размещения объектов.gml» будут записаны объекты со значениями атрибутов STATUS больше 1 и REG_STATUS равно 2, в «Материалы по обоснованию в виде карт.gml» - все остальные.

<a name="9-поиск-объекта"></a> 
## 9. Поиск объекта.

Инструмент «Поиск объекта» обеспечивает поиск объекта в выбранных оператором слоях по значению атрибута.
Для запуска инструмента, после выбора в панели QGIS «Слои» слоев для поиска объекта, в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Поиск объекта», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![31](./helpImg/31.png):

![32](./helpImg/32.png)

В появившемся диалоге «МирГрадЪ ДТП – Поиск объекта»:

![33](./helpImg/33.png)

- «Атрибут»: необходимо выбрать атрибут, по значению которого будет проведен поиск;
- «Значение атрибута»: задать значение атрибута для поиска;
- «Искать как часть значения атрибута»: отметить если поиск необходимо провести по части значения, например, при задании значения для поиска «школа» в атрибуте NAMЕ, программный модуль осуществит поиск и выбор первого объекта, для которого в атрибуте NAME присутствует «школа».

<a name="10-формирование-условных-обозначений-для-печати"></a> 
## 10. Формирование условных обозначений для печати.

Инструмент предназначен для формирования условных обозначения выбранных слоев на листе «отчета» в соответствии с требованиями Приказа 10 в виде таблицы с отображением условных обозначений объектов в разрезе их состояний.
Для запуска инструмента, после выбора в панели QGIS «Слои» слоев для поиска объекта, в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Построить легенду», либо в панели инструментов программного модуля нажать кнопку ![34](./helpImg/34.png):

![35](./helpImg/35.png)

В появившемся диалоге «МирГрадЪ ДТП – Настройка построения легенды»:

![36](./helpImg/36.png)

- «Группировать условные обозначения …»: в условных обозначениях группирует объекты отдельно по уровням: Федерального значения, Регионального значения, Местного значения;
- «Построить условные обозначения только для объектов …»: при выборе пункта формирует условные обозначения объектов только в виде условных знаков для объектов со статусом «Существующие».
Результатом работы инструмента «Построить легенды» является отчет в географической информационной системе QGIS «МирГрадЪ - ДТП Условные обозначения»:

![37](./helpImg/37.png)

Отчет содержит легенду по выбранным операторам слоям:

![38](./helpImg/38.png)

<a name="11-создание-таблицы-координат-поворотных-точек-границы"></a> 
## 11. Создание таблицы координат поворотных точек границы.

Инструмент предназначен для формирования таблиц координат поворотных точек границ объектов с созданием файлов в формате Word. Форма таблиц координат может быть создана в соответствии с установленной формой "Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, ...".
При этом, необходимо обратить внимание, что инструмент заполняет сведения в Раздел 1 и Раздел 2 "Графического описания...", то есть формирование Раздела 3 (Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта) не предусматривается.
Для запуска инструмента, необходимо, в главном меню QGIS в пункте «Модули» выбрать подпункт «МирГрадЪ - ДТП» и далее - «Формирование перечня координат».

![39](./helpImg/39.png)

В появившемся диалоге «МирГрадЪ ДТП – Формирование перечня координат»:

![40](./helpImg/40.png)

- «Исходный слой»: выбрать слой, содержащий объекты (полигоны или полилинии) по которым необходимо сформировать таблицы координат поворотных точек границы. ВНИМАНИЕ для корректной работы единицы измерения системы координат слоя должны быть метры. При необходимости формирования таблиц координат только отдельных (выделенных) объектов слоя установите флажок «Только выделенные объекты слоя»;
- «Вид перечня координат»: выбор формы перечня координат:
«Графическое описание координат …» - перечень координат будет выведен в форме в соответствии с установленной формой "Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, ..." (приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292), заполняются разделы № 1 и № 2;
«Таблица перечня координат» - перечень координат будет выведен в форме отдельных таблиц из трех колонок («Номер точки», «Координата X», «Координата Y»);
- «Наименование типа объекта»: (обязательно к заполнению в случае выбора формы «Графическое описание координат …») необходимо ввести значение, например, Граница населенного пункта, Граница территориальной зоны, Красная линия и т.д.;
- «Наименование объекта»: (обязательно к заполнению) необходимо выбрать поле с наименованием объектов для координирования;
- «Местоположение объекта»: (обязательно к заполнению в случае выбора формы «Графическое описание координат …») необходимо выбрать поле с местоположением объектов для координирования или ввести значение в одинарных кавычках;
- «Наименование системы координат»: (обязательно к заполнению в случае выбора формы «Графическое описание координат …») необходимо ввести значение с наименованием системы координат;
- «Формат результата»: выбор выходного формата результата:
«В буфер обмена» - перечень координат будет сохранен в буфер обмена в форме таблиц из трех колонок («Номер точки», «Координата X», «Координата Y»);
«Отдельный файл для каждого объекта» - перечни координат будут сохранены в выбранной папке в отдельных файлах для каждого из координируемых;
«Единый файл для всех объектов» - перечни координат будут сохранены в одном файле (ПереченьКоординатПоворотныхТочек.docx) в выбранной папке, содержащем перечни координат всех координируемых объектов;
- «Создать слой вершин»: в случае выбора по результатам работы функции в QGIS будет добавлен слой «Поворотные точки» с результатами координирования.
